# АНКЕТА

на заказ устройства подвесного ПКН ТУ12.44.394-78

(указать типоразмер согласно раздела 3 анкеты)

|  |
| --- |
| **Сведения о Заказчике:** |
| Шахта, объединение, рудник, подъём (ствол): |
|  |
| Еmail: |
| Телефон/факс: \_ |
| Контактное лицо (ФИО, должность, тел.): |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

(Заказчик)



М.П.

(проектная организация)

\_(дата составления анкеты)

# Условия работы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Ответ** |
| 1 | Водообильность в зоне работы изделия\* | м3/час |  |
| 2 | Агрессивность шахтных вод\* | рН |  |
| 3 | Результаты аналитического контроля шахтных вод |  |  |
|  | (с перечнем контролируемых веществ) санитарно - |  |  |
|  | профилактической лаборатории\* | - |  |
| 4 | Климатическое исполнение (У/Т) | - |  |

\* - данные поля не подлежат обязательному заполнению. Заполняются при необходимости.

# Технические требования к оборудованию

* 1. **Общие данные подъёмной установки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Ответ** |
| 1 | Головной канат: |  |  |
|  | диаметр | мм |  |
|  | ГОСТ/ТУ | - |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Фактическая максимальная статическая нагрузка | кН |  |
| 3 | В составе с какой подъёмной установкой применяется: | - |  |
| 4 | В составе с какой клетью применяется: | - |  |
|  |  |  |  |
| 5 | В составе с каким парашютом применяется (его типоразмер): | - |  |
|  |  |  |  |

# Требования к поставке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Ответ** |
| 1 | Количество заказываемых изделий | шт. |  |
| 2 | Комплект запасных частей: |  |  |
|  | - базовый | - | Да Нет |
|  | - индивидуальный | - | Да Нет |
|  | (расписать желаемый комплект) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Наличие упаковочной тары | - | Да Нет |

* 1. **Дополнительные требования к поставке:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Ответ** |
| 1 | Базовое антикоррозийное покрытие | - | Да Нет |
| 2 | Дополнительное антикоррозийное покрытие | - | Да Нет |
|  | (расписать желаемое покрытие) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Основные параметры и размеры устройств подвесных ПКН ТУ12.44.394-78 для шахтных клетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение** | **Допускаемая нагрузка, кН (тс)** | **Диаметр**  **каната, d1, мм** | **Размеры клети, мм** | | | **Размеры подвески, мм** | | | | | | **Количество зажимов, шт.** | **Масса, кг** |
| **b** | **b1** | **h** | **H** | **H1** | **b2\*** | **b3\*** | **S\*** | **d2\*** |
| ПКН3.10.00.000 | 29,5(3) | 20…26 | 800-1000 | 500-1200 | 80…190 | 1150 | 1100 | 100 | 26 | 30 | 25 | 5 | 197 |
| ПКН5,5.10.00.000 | 54(5,5) | 21…36 | 800-1000 | 500-800 | 70…150 | 1265 | 1200 | 100 | 30 | 30 | 35 | 5 | 291 |
| ПКН8.10.00.000 | 78,5(8) | 31…46 | 1000-1400 | 800-1200 | 90…190 | 1525 | 1750 | 110 | 40 | 30 | 45 | 6 | 516 |
| ПКН10.10.00.000 | 98(10) | 31…46 | 1000-1400 | 600-1200 | 90…120 | 1725 | 1750 | 130 | 40 | 40 | 45 | 6 | 561 |
| ПКН14.10.00.000 | 137,5(14) | 41…46 | 1200-1400 | 600-1400 | 90…170 | 2085 | 2130 | 130 | 55 | 40 | 60 | 5 | 900 |
| ПКН18.10.00.000 | 177(18) | 46…65 | 1200-1400 | 600-1400 | 90…170 | 2200 | 2130 | 180 | 55 | 52 | 60 | 7 | 1204 |
| ПКН24.10.00.000 | 236(24) | 51…65 | 850-1400 | 800-1300 | 120…255 | 2390 | 2150 | 180 | 55 | 52 | 60 | 7 | 1408 |

Размер «h1»,мм

(заполняется Заказчиком)

\*Фактические размеры (заполняется Заказчиком при необходимости) Штанга «b2», мм «S», мм Проушина «b3», мм «d2» мм

Пример условного обозначения устройства подвесного на статическую нагрузку 54 кН в климатическом исполнении У:

# Устройство подвесное ПКН5,5.10.00.000 У5 ТУ12.44.394-78

1. **Устройство подвесное ПКН**

