АНКЕТА
На поставку вагонеток шахтных пассажирских для перевозки людей по наклонным выработкам (типа ВПН1)
 Све де ни я о за ка зчике : 
Шахта, объединение 
Выработка	_
Е-mail 		 Телефон/факс	_
Контактное лицо (ФИО, должность, тел.)	_

 Компл е ктнос ть пос та вки (все пункт ы о бяза те льны для за полне ния) 
	Наименование параметров	ВПН1-10Г	ВПН1-10П	ВПН1-15Г	ВПН1-15П	
1	Обозначение вагонетки					
2	Ширина колеи колесной пары, мм	600	550	900	750	
3	Количество вагонеток к поставке					

4	Диаметр, мм и обозначение тягового каната для головной вагонетки			

5	Сторона высадки пассажиров
(по ходу движения состава)	
Левая	
Правая	

Технические параметры (для информации)

Наименование параметра
иразмера	
ВПН1-10Г		
ВПН1-10П		
ВПН1-15Г	
ВПН1-15П	
Вместимость, мест		10			1	5		
Длина кузова, без учета длин сцепок, мм			5250				
Ширина, мм		1080		14	00			
Высота от уровня головки рельса, мм			1500				
Ширина колеи колесной пары, мм		600 / 550					900 / 750			
Диаметр обода катания колеса,
мм			350					
Масса вагонетки, кг	2410				2390			2860			2810	
Масса вагонетки с комплектом
ЗИП, кг	2450				2390			2900			2810	

Подпись заказчика   Утверждаю (от Заказчика) 

( Должность, ФИО, подпись, дата ) ( Должность, ФИО, подпись, дата )

Примечание: Эксплуатация вагонеток в одном составе с вагонетками других производителей возможна по дополнительному согласованию